微生物气溶胶浓缩器（Biosampler 液体生物气溶胶取样器）性能参数要求

※1、有三个切线式弯度的喷嘴头，具决定性的或音速(sonic flow)的小孔，每孔允许4.2公升/分钟的空气通过共同组成的流量，达到约12.5公升/分钟的流速。

※2、容许有效捕集总生物气胶或活生物气胶有效时间达8小时以上；

3、液体冲击式采样器属于进口产品，需提供厂商针对产品经销授权书，货物验收需要提供进口货物报关单。

4、采用非蒸发性液体做为捕集液；可保存微生物之完整及可活度；

5、全玻璃设计，易清洗、杀菌、高压灭菌与重复使用。

6、符合WS 394-2012对嗜肺军团菌采样规定要求，其产品性能通过中疾控环境所论证。