**武汉市疾控中心对讲机采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 配件 |
| 1 | 对讲终端 | 60台 | 充电器、耳机、数据线 |
| 2 | 配套流量卡（含流量） | 60张 | 其中14张含3个月流量，46张含1一个月流量。 |

**二、采购需求**

本文件中规定的各项技术规格均不指向某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等。若引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，其含义为“或相当于”该品牌，供应商可以在满足项目技术需求要求前提下选定所投产品品牌。

（三）对讲终端

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 重要性 | 参数要求 |
| 1 |  | 具备三防功能（防尘、防震、防水），级别达到IP68及以上水平 |
| 2 |  | 屏幕尺寸达到5英寸及以上，分辨率不低于1440\*720 |
| 3 |  | 终端电池容量不低于3000mAh |
| 4 |  | 终端摄像头要求：后摄像头不低于1200W像素，前摄像头不低于500W像素 |
| 5 |  | 终端操作系统版本不低于Android 7.0 |
| 6 |  | 终端网络支持满足 GSM:900MHz/1800MHz；WCDMA: 900/2100MHz；EVDO：800MHz；TD-LTE: B38/40/41 FDD-LTE: B1/3 |
| 7 |  | 其他基本功能满足蓝牙：BlueTooth4.0、3.5mm耳机接口、NFC、WAPI/WIFI：802.11b/g/n、USB接口、GPS导航、WIFI等功能 |
| 8 |  | ★每台设备需能安插4G物联网卡一张 |

**三、采购标的商务要求**

 （一）质保期：对终端主机提供2年质保。

（二）交货期：合同签订后15个日历天内交付并通过采购人验收。

★（三）供应商所投设备需与武汉市疾控中心的通信系统共同组建对讲网络通话，共同使用对讲平台。

（四）验收标准

现场验收：采购人不定时指派质量检测员、对所提供货物进行抽检。质量检测员严格按照“采购清单”进行品种、数量、规格、质量验收；并填写验收记录。经供应商配送人员、采购人验收签字确认后方完成送货验收工作。

（五）质保期内所有的产品严格按照国家相关三包政策规定执行。但产品从验收合格之日起30天内，所有产品非人为因素损坏的情况下，出现质量问题，成交供应商必须无偿为采购人更换同款包装全新的产品。质保期满后可同时提供终身有偿维护保养服务。

（六）对对讲终端提供7\*24小时响应服务，72小时内解决终端维保需求。

（七）供应商提供官方售后点提供终端维保服务，同时终端厂家在项目地提供备件备料仓库便于维保，本地维修机构、上门服务。

（八）对终端使用提供上门服务指导。

（九）军运会必须提供提供现场技术支持。

**四、采购标的其他技术、服务等要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求项目 | 要求标准 |
| 1 | 付款方式 | 按合同约定 |
| 2 | 报价要求 | 所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为15.434万元。供应商报价超过最高限价的金额，响应文件无效。 |